Варианты подключения и использования 3g модема с wi-fi точкой доступа NOVATEL MiFi2200
	Режим подключения
	Условия
	Режим работы

	

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕИ
	· не подключено к сети
· не подключено к компьютеру
· работает от батареи
	· Автономная приемо-передача данных по WiFi
· Время автономной работы 3-4 часа
· Подключение до 5 компьютеров  одновременно

	

+ 

ПИТАНИЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА, УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО
	· не подключено к сети
·  подключено к компьютеру по USB шнуру
· Устройство включено
	· Устройство распознается компьютером как USB модем 
· приемо-передача данных через USB модем 
(набор номера #777, Имя пользователя IT, пароль IT)
· Время работы не ограничено
· WiFi автоматически отключается
· Заряд батареи происходит очень медленно

	

+ 

ПИТАНИЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА, УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО, НО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО К ИНТЕРНЕТУ
	· не подключено к сети
·  подключено к компьютеру по USB шнуру
· Устройство включено
	· Устройство распознается компьютером как USB модем 
· приемо-передача данных через USB модем ВЫКЛЮЧЕНА
· WiFi автоматически ВЫКЛЮЧЕН
· ПРОИСХОДИТ Заряд батареи 

	

+ 

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО
	· подключено к сети через microUSB сетевой адаптер, по силе тока не слабее 1А
·  не подключено к компьютеру по USB шнуру
· Устройство включено
	· Происходит зарядка и одновременная приемо-передача данных по WiFi
· Время работы не ограничено
· Заряд батареи происходит
· Подключение до 5 компьютеров  одновременно


Краткий FAQ:
· Какое имя сети и ключ доступа к сети установлен на моем MiFi2200?

В mifi2200 для оператора Verizon (черный) имя сети и код доступа к сети указан на наклейке с обратной стороны устройства, как пример:  
 

В mifi2200 для оператора Sprint (серебристый) имя сети по умолчанию начинается на “SPRINT mifi2200….” код доступа к сети отсутствует, так как сеть по умолчанию открытая.

· Как я могу изменить имя сети и код доступа?
Необходимо подключиться к устройству по WiFi. 
Далее через Internet Explorer ввести адрес http://192.168.1.1./ 
Ввести логин admin
После этого, Вы попадете на страничку администрирования Вашего устройства, где сможете изменить имя сети и код доступа.

· Что делать, если я изменил заводские имя сети и пароль, а пароль забыл?
Необходимо сбросить настройки устройства в заводские.
Для этого, включите устройство. Найдите небольшое отверстие с рядом с крышкой акумулятора, вставьте туда булавку (скрепку). 
Удерживайте пять секунд,  пока зеленый светодиод не маргнет несколько раз. После этого произойдет сброс установок устройства в заводские, т.е. имя сети и пароль будут стандартне (смотри пункт 1, выше).

·  Что означает световая индикация на устройстве?
Устройство имеет два световых индикатора. Первый индикатор расположен в кнопке включения-выключения. Его индикация обозначает следующее:
НЕ ГОРИТ – устройство выключено
ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ – устройство включено, батарея полностью заряжена
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ – устройство в дежурном режиме, энергопотребление знижено до минимального
КРАСНЫЙ МИГАЕТ – критически низкий заряд батареи. Рекомендуется немедленно зарядить батарею
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ – батарея заряжается
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ – внутренняя ошибка устройства, рекомендуется выключить, вытащить батарею, потом поставить батарею обратно и снова включить устройство.

Второй индикатор расположен на боковой панели устройства.
НЕ ГОРИТ (первуй индикатор тоже не горит) – устройство выключено
НЕ ГОРИТ (первуй індикатор мигает зеленым) – устройство в дежурном режиме со сниженным энергопотреблением
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ МЕДЛЕННО – поиск сети устройством
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ БЫСТРО – прием-передача данных в режиме интернет
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