1) Ставим программу QPST Version 2.7 (ссылки на закачку я давал в топике)

2) Ставим программу QXDM Professional Release (Version 3.12.714) 

3) Из архива анлокера диагн.порта извлекаем файл MSCOMM32.OCX  по адресам C:\Program Files\Qualcomm\QXDM\Bin

      C:\Program Files\QPST\bin 

      C:\Windows\System32 
Т.е. 3 раза копируем данный файл по указанным адресам

4)  Вставляем модем, запускаем вотчер и дожидаемся пока она руимку оживит и в дипетчере появится 3 порта , один из них диагностический. (я не знаю, как у Вас, у меня он либо сом8 либо сом9).
5)  Запускаем QXDM. В меню наверху программы вибираем Options/Communications… и выставляем там параметры, как на скрине (У Вас могут быть свои номера , главное знать, какой у Вас реально номер диагн. порта) и нажимаем ОК

[image: image1.png]Al Ports in System:

PortType Port  State Label Phone
Unknown COM... [} Acti N/A N/A 9600
Unknown COM... [} Acti N/A N/A 9600
Unknown COM8 []. Acti

N/A 4800
[oiagnosic | D-- No Pone

Edit Properties

Communication Timeouts (Milliseconds)
Target Port DIAG Requests

500

GPS Server Port Script Commands

15000





Далее перезагружаем QXDM

6) В программе последовательно идем по адресу (как на скрине)
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Если все сделано правильно и программа модем опознала, она отобразит график, где видно, какой пилон БС видит модем (у меня 36 пилон) и к каким каналам он подлючился (у меня это 284/116/242) и какую ЖРЦ выдают эти каналы (Data Rate – Current/Short/Long)/ Розовым цветом на графике отображается PER
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Советую без особой надобности более в  программе  ничего не пробовать во ибежание последствий.

